**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

ОАО «Камволь» готов принять на работу иногородних с предоставлением общежития

контактный телефон 8(017) 223 16 07

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вакансии** | **Количество** | **Зарплата, руб.** | **Краткая характеристика рабочих мест** |
| Слесарь по ремонту и обслуживанию компрессорных установок | 1 | 520,00 |  |
| Переводчик (турецкий язык) | 2 | 800,00 |  |
| Оператор мотального оборудования | 3 | 450,00 | Ведение процесса перематывания пряжи на мотальных автоматах, при постоянном перемещении вдоль автоматов. Заправка магазина-автомата початками. Соблюдение графика по уходу за оборудованием.  |
| Оператор котельной  | 1 | 560,00 |  |
| Ткач | 12 | 700,00 | Вырабатывает различные виды тканей на ткацких станках в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов. Ликвидирует обрывы нитей основы и утка. Соблюдает манер по основе и утку. Следит за плотностью ткани. Подготавливает основы к привязке, заводит кромки по рисунку.  |
| Мехатроник | 1 | 560,00 |  |
| Слесарь по ремонту и обслуживанию вентиляции | 1 | 510,00 |  |
| Реставратор готовой продукции | 7 | 410,00 | Реставрирует ткани различных переплетений. Подбирает пряжу для штопки в соответствии с партией и цветом. Восстанавливает при штопке раппорт переплетения и раппорт рисунка. Ликвидирует на полотне затяжки, петли.  |
| Прядильщик | 11 | 650,00 | Ведет процесс выработки пряжи на прядильных машинах непрерывного действия с постоянным перемещением вдоль машин. Ликвидирует машины ровницы и пряжи. Производит замену изношенных бегунков, очищает рабочие органы машины от намотавшихся волокон. Соблюдает график ухода за оборудованием.  |
| Оператор ровничного оборудования  | 8 | 600,00 | Ведет процесс выработки ровницы на высокопроизводительных ровничных машинах, при постоянном перемещении вдоль машин. Производит смену питающей паковки, ликвидирует обрывы ровницы и ленты с рабочих органов машины от намотавшихся волокон. Соблюдает график ухода за оборудованием.  |
| Чистильщик ткани, изделий | 5 | 450,00 | Чистит ткани различных переплетений в ручную от концов нитей, узлов, утолщений и других пороков. Подтягивает и ликвидирует жгуты, мелкие слеты, цветные заработки с лицевой и изнаночной сторон, чистит мушки.  |
| Заварщик | 6 | 530,00 | Ведет процесс заварки и промывки ткани на машине для непрерывной промывки ткани врасправку и предварительной стабилизации (заварки) ткани при помощи устройства обработки паром «АКВА» и машине для стабилизации (заварки) влажной ткани под давлением «ФОРМУЛА 1» в соответствии с установленным технологическим режимом и управляет всеми параметрами технологического процесса с электронного пульта управления.  |
| Расправщик | 2 | 450,00 | Ведет процесс расправки ткани в соответствии с правилами расправки. Сшивает и расшивает концы кусков ткани на швейной машинке. Заправляет ткань и заправочное полотно в машину. Наблюдает за работой жгуторасправителя, уровнем воды в плюсовике в процессе работы, за работой механизма раскручивания и центровки ткани.  |
| Аппаратчик аппретирования  | 9 | 530,00 | Ведет процесс аппретирования, ширения, сушки и стабилизации ткани для антистатической, умягчающей и других отделок на сушильно-ширильной машине «REDevo». Сшивает и расшивает куски ткани. Заправляет ткань в машину, измеряет усадку ткани по длине, ширине ткани до и после обработки.  |
| Оператор стригального оборудования | 1 | 510,00 | Ведет процесс стрижки шерстяных и полушерстяных тканей на высокоскоростных стригальных машинах в соответствии с технологическим режимом. Заправляет ткань и заправочное полотно в машину. Наблюдает за работой стригальной машины, состоянием и работой автомата для пропуска шва, своевременным подъемом и опусканием ножей.  |
| Декатировщик  | 4 | 470,00 | Декатирует шерстяные, полушерстяные ткани на машине для стойкой отделки и стабилизации в соответствии с установленным технологическим режимом. Выбирает программу обработки ткани на каждую закатку согласно технологическому режиму и вводит значение этих параметров в компьютер . Наблюдает с помощью электронного табло за ходом технологического процесса декатировки ткани температурой, давлением воздуха, давлением прижимного ролика.  |
| Прессовщик волокна, готовой продукции, отходов | 1 | 510,00 | Ведет процесс прессования ткани на машине для обработки ткани под давлением. Выбирает параметры обработки ткани: скорость движения ткани в машине, натяжение ленты, температуру цилиндров. Заправляет ткань в машину. В течение смены контролирует качество ткани, выявляет перекос.  |
| Оператор усадочного оборудования | 3 | 460,00 | Ведет процесс усадки ткани на машине непрерывной обработки паром. Выбирает на сенсорном дисплеи компьютера режим прогрева машины, программу обработки. Заправляет ткань, заправочное полотно в машину. Измеряет ширину ткани после обработки.  |
| Оператор ленточного оборудования  | 5 | 535,00 | Ведет процесс выработки ленты на ленточных машинах при постоянном перемещении вдоль машин. Производит смену паковки на питании и выпуске, ликвидирует обрывы и намоты ленты с рабочих органов машины.  |
| Оператор гребнечесального оборудования | 4 | 600,00 | Ведет процесс выработки гребенной ленты на гребнечесальных машинах. Производит смену бобин, ликвидацию обрывов, выборку гребенного очеса, удаляет намоты с рабочих органов машины.  |
| Сушильщик | 2 | 460,00 |  |